Nama: Muhammad Luthfi Taufikurrahman

NIM: 2022071053

Part 1 step 1:

* Alamat IP diperlukan untuk terhubung ke switch secara remote. Switch dikelola melalui **VLAN1** secara default.
* Perintah **no shutdown** secara administratif mengaktifkan interface ke keadaan aktif.

Part 2 step 1:

Itu seharusnya tidak berhasil karena switch belum dikonfigurasi dengan alamat IP.